# Lista ostrzegawcza

**Lista ostrzegawcza** – otwiera okno listy ostrzegawczej z trzema zakładkami   
(patrz Rys. 9.1, Rys. 9.2, Rys. 9.3) będącej zestawieniem elementów w stanie ostrzegawczym. Wyświetlane są w niej pobudzone ostrzeżenia, łączniki w stanach błędnych oraz pomiary   
z przekroczeniem zdefiniowanych progów alarmowych.

**Na liście ostrzegawczej sygnał znajduje się tak długo, dopóki nie zniknie przyczyna wywołująca go**. Skwitowanie sygnału w liście alarmowej lub dzienniku nie usuwa przyczyny wystąpienia sygnału.

Istnieje możliwość szybkiej zmiany wielkości czcionki listy ostrzegawczej poprzez przytrzymanie klawisza **Ctrl** i jednoczesne przesuwanie rolki myszy.



Rys. 9.1 Widok okna Lista ostrzegawcza/Ostrzeżenia

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Kolumna z ikonami |
| 2 | Kolumna zawierająca adres pola (nazwa stacji, napięcie, kierunek, numer pola) |
| 3 | Kolumna zawierająca nazwę ostrzeżenia oraz jego stan |



Rys. 9.2 Widok okna Lista ostrzegawcza/Łączniki

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Kolumna z ikonami |
| 2 | Kolumna zawierająca adres pola (nazwa stacji, napięcie, kierunek, numer pola) |
| 3 | Kolumna zawierająca nazwę łącznika oraz jego stan |



Rys. 9.3 Widok okna Lista ostrzegawcza/Pomiary

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Kolumna z ikonami |
| 2 | Kolumna zawierająca adres pola (nazwa stacji, napięcie, kierunek, numer pola) |
| 3 | Kolumna zawierająca nazwę pomiaru oraz jego wartość |

Menu kontekstowe oraz ustawienia listy ostrzegawczej są takie same jak listy stanów   
(patrz Tabela 8.1).